|  |
| --- |
| **贵州航天医院竞争性磋商公告** |
| **一、项目基本情况：** |
| 项目名称：贵州航天医院内镜中心医用显示器采购项目 |
| 采购方式：竞争性磋商 |
| 预算金额：80000元 |
| 最高限价：80000元 |
| 采购需求：  27寸医用显示器3台，详细参数见附件 |
| 合同履行期限：合同签订之日起15个工作日内履行 |
| 交货地点或服务地点：贵州航天医院 |
| **二、投标人资格要求：** |
| 提供独立承担民事责任的能力，如营业执照、自然人身份证明等 |
| 具有良好的商业信誉和健全的财务制度，具体要求（如财务报表等） |
| 具有履行合同所必须的设备和专业技术能力（资料或承诺） |
| 具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录 |
| 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（书面证明） |
| 不是失信被执行人、重大税收违法案件当事人、政府采购严重违法失信行为人等的承诺或资料 |
| 是否接受联合体投标：否 |
| **三、获取采购文件** |
| 时间：自本公告发布之日起3个工作日内 |
| 获取采购文件的地点或方式：挂网公告 |
| 是否交纳投标保证金（交纳方式）：否 |
| **四、响应文件提交** |
| 截止时间：自本公告发布之日起3个工作日内 |
| 地点：贵州航天医院医学装备部陈星雨收，联系电话：0851-27677989 |
| 开启：（是否见面、纸质或电子）纸质版密封 |
| **五、联系人及联系方式：**医学装备部陈天然，联系电话：0851-27677989 |

|  |
| --- |
| 性能要求:  图像性能  面板 a-SiTFT有源矩阵液晶显示屏  幅面（对角） 686 mm  27 1/8 英寸  有效幅面 (H x V) 597.9 x 336.3 mm  23 5/8 × 13 1/4 英寸  像素间距 0.3114 x 0.3114 mm  分辨率 (H x V) 1920 x 1080 像素（全高清）  宽高比 16:09  有效像素 0.9999  背光 LED  面板技术 IPS 液晶  亮度（面板规格） 300 cd/m2 （典型）  对比度 1000 ： 1  色彩 约 1670 万色  视角（面板规格） 89°/89°/89°/89° （典型）（上 / 下 / 左 / 右对比度 > 10:1 ）  伽玛 1.8 、 2.0 、 2.2 、 2.4 、 2.6 、 DICOM  输入  复合输入 BNC（x1)  Y/C 输入 迷你 DIN 4 针 (x1)  Y ： 1.0 Vp-p (75 Ω)  C ： 0.286 Vp-p (75 Ω NTSC 脉冲 )  0.3 Vp-p (75 Ω ， PAL 脉冲  RGB，分量输入 RGB ： 通过 HD-15 接口 (D-sub 15 针 )\*  0.7 Vp-p (75 Ω) （绿同步时， 0.3 Vp-p 同步）  \* 需要 SMF-405 可另外购买  分量： 通过 HD-15 接口 (D-sub 15 针 )\*  Y ： 1.0 Vp-p (75 Ω) （包括 0.3 Vp-p 同步）  Pb ： 0.7 Vp-p (75 Ω) ， Pr ： 0.7 Vp-p (75 Ω)  \* 需要 SMF-405 可另外购买  DVI-D 输入 DVI-D (x1)  TMDS 单链路  SDI 输入 BNC (x1)  HD/SD-SDI  HD15 输入 D-sub 15 针 (x1)  RGB ： 0.7 Vp-p (75 Ω)  H/V Sync ： 总体水平（不分极性）  即插即用功能： 对应于 DDC2B  外部同步输入 通过 HD-15 接口  (D-sub 15 针 )\*  \* 需要 SMF-405 可另外购买  0.3 至 4.0 Vp-p (75 Ω)  串行远程控制 (LAN) D-sub 9 针 (RS-232C) (x1) ， RJ-45 (x1) （以太网， 10BASE-T/100BASE-TX ）  DC 输入 XLR 型 3 针（公） (x1) ， 24 V 直流（输出阻抗 0.05 欧姆或更低）  输出  DVI-D 输出 DVI-D (x1)  DC 5 V 输出 (x1) ，最高 2.0 A  一般信息  电源要求 100-240V ， 50-60Hz ， 0.6-0.3A  - 直流输入： 24 V ， 2.2A （通过交流适配器供电）  交流适配器（索尼， AC-120MD ）： \* 可选  - 交流输入： 100 V - 240 V, 50/60 Hz, 0.6 - 0.3A  - 直流输出 24V 2.2A  功耗 最大约 57 W  工作温度 0°C 至 35°C  32°F 至 95°F  工作湿度 30% 至 85% （无冷凝）  储存 / 运输温度 -20°C 至 +60°C  -4°F - +140°F  存放和运输湿度 20% 至 90%  工作 / 储存 / 运输压力 700到1060hPa  尺寸（宽×高×深） 660 x 427 x 78 mm / 26 x 16 7/8 x 3 1/8 英寸  660 x 509 x 319 mm / 26 x 20 1/8 x 12 5/8 英寸（含 SU-600MD 选购支架）  重量 约 8.7 kg  约 19 lb 2.9 oz  安装 100 x 100 mm VESA  标配配件 交流电源插座 (2)  使用说明 (1)  服务联系人列表 (1) |
| 2、\*相关规格要求:  27寸；同时具有SDI、DVI等接口 |