|  |
| --- |
| **贵州航天医院竞争性磋商公告** |
| **一、项目基本情况：** |
|  项目名称：贵州航天医院妇科盆底治疗仪采购项目 |
|  采购方式：竞争性磋商 |
|  预算金额：300000元 |
|  最高限价：300000元 |
| 采购需求：一台盆底治疗仪，详细需求见附件。 |
|  合同履行期限：合同签订之日起15个工作日内履行 |
|  交货地点或服务地点：贵州航天医院 |
| **二、投标人资格要求：** |
|  提供独立承担民事责任的能力，如营业执照、自然人身份证明等 |
|  具有良好的商业信誉和健全的财务制度，具体要求（如财务报表等） |
|  具有履行合同所必须的设备和专业技术能力（资料或承诺） |
|  具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录 |
|  参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（书面证明） |
|  不是失信被执行人、重大税收违法案件当事人、政府采购严重违法失信行为人等的承诺或资料 |
|  是否接受联合体投标：否 |
| **三、获取采购文件** |
|  时间：自本公告发布之日起5个工作日内 |
|  获取采购文件的地点或方式：挂网公告 |
|  是否交纳投标保证金（交纳方式）：否 |
| **四、响应文件提交** |
|  截止时间：自本公告发布之日起5个工作日内 |
|  地点：贵州航天医院外科综合楼一楼医学装备部陈星雨收，联系电话：0851-27677989 |
|  开启：（是否见面、纸质或电子）纸质版密封 |
| **五、联系人及联系方式：**医学装备部陈天然，联系电话：0851-27677989 |

**附件：**

**参数**

1. 主机具备电刺激通道、肌电采集通道、压力反馈通道。
2. 肌电采集测量范围不低于：5μV～3000μV
3. ▲分辨率：≤1μV（提供第三方检验报告)
4. ▲通频带：不窄于20Hz～520Hz(提供第三方检测报告）
5. ▲压力模块测量范围不低于0-220mmHg，测量分辨率≤0.1mmHg。
6. ★最高输出电刺激频率≥2000Hz。（提供证明产品说明书或第三方检测报告）
7. ▲输出脉冲宽度：50μs-2000μs范围内均可调。（提供证明产品说明书或第三方检测报告）
8. 使用物理旋钮调节电流强度，操作方便，每个通道均设置各自的独立旋钮控制，可实现多通道不同强度刺激。
9. ▲具备盆底表面肌电标准评估功能（Glazer评估），评估报告测量或测试值指标≥13项。（提供评估报告）
10. ▲系统自动对筛查、评估的每个阶段进行打分，并计算出整个过程的最终得分。（提供评估报告）
11. 具有电刺激、触发电刺激、kegel训练、多媒体游戏训练等治疗模式。
12. 具备数据统计功能。
13. 具备多种康复方案，包括尿潴留、子宫复旧、腹直肌分离等，并具备方案贴片示意图。
14. 具备盆底电子病历系统。
15. 有多种肌肉功能评估方案，包括腰背部肌肉评估方案。