|  |
| --- |
| **贵州航天医院竞争性磋商公告** |
| **一、项目基本情况：** |
| 项目名称：贵州航天医院导视设计、制作、安装、维修公司遴选项目 |
| 采购方式：竞争性磋商 |
| 预算金额： |
| 最高限价： |
| 采购需求：  遴选两家导视设计、制作、安装、维修公司，详细清单见附件 |
| 合同履行期限：合同签订之日起15个工作日内履行 |
| 交货地点或服务地点：贵州航天医院 |
| **二、投标人资格要求：** |
| 提供独立承担民事责任的能力，如营业执照、自然人身份证明等 |
| 具有良好的商业信誉和健全的财务制度，具体要求（如财务报表等） |
| 具有履行合同所必须的设备和专业技术能力（资料或承诺） |
| 近3年内独立承担过医疗卫生机构广告标识、制作、施工的佐证材料。 |
| 具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录 |
| 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（书面证明） |
| 不是失信被执行人、重大税收违法案件当事人、政府采购严重违法失信行为人等的承诺或资料 |
| 是否接受联合体投标：否 |
| **三、获取采购文件** |
| 时间：自本公告发布之日起3个工作日内 |
| 获取采购文件的地点或方式：挂网公告 |
| 是否交纳投标保证金（交纳方式）：否 |
| **四、响应文件提交** |
| 截止时间：自本公告发布之日起3个工作日内 |
| 地点：贵州航天医院采购办陈星雨收，联系电话：0851-27677989 |
| 开启：（是否见面、纸质或电子）纸质版密封 |
| **五、联系人及联系方式：**采购办陈天然，联系电话：0851-27677989 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 规格(mm) | 工艺材质 | 单价（元） |
| 1 | 停车场指引牌 | 3200\*510\*100 | 1、1.5mm304#不锈钢激光切割精工焊接；2、油漆工艺：打磨后刷底漆烘烤后再打磨，重复两次后面烤珠光漆（珠光漆30%哑光）；3、双面内容，文字面板激光镂空5MM亚克力透光板,内置蓝景LED防水模组（色温12000K）；4、龙骨结构40\*40，304#不锈钢方通骨架；5、C30混凝土基础立地安装。 |  |
| 2 | 户外宣传栏 | 2400\*3000\*100 | 1.5mm(T)304#不锈钢激光切割成型制制作 内容丝印 面板，精工焊接围边造型，内置40\*40mm 镀锌方通骨架，打磨、扇灰后两层底漆，两层 面漆(面烤医院专用金属漆，品牌:银帆)面 镶6MM钢化玻璃，面盖两侧内置25公斤液压 杆，可随时更换画面。 |  |
| 3 | 大厅楼层总索引（贴墙式） | 2400×900×40 | 1、1.2mm201#不锈钢激光切割精工焊接；2、油漆工艺：打磨后刷底漆烘烤后再打磨，重复两次后面烤珠光漆（珠光漆30%哑光）部分：3、楼层信息内容部分为可更贴膜；信息面板为8mm透明亚克力，其他信息内容UV打印；4、龙骨结构40\*40，201#不锈钢方通；5、贴墙安装。 |  |
| 4 | 功能区指引牌（悬吊式） | 2200\*300\*120 | 1、1.2mm(T)201#不锈钢激光切割成型；2、精工焊接造型灯箱骨架及面壳，打磨、扇灰后两层底漆，面烤珠光漆（珠光漆30%哑光）；3、内置正白LED防水软胶条，内置亚克力透光板；4、10mm螺杆悬挂安装，加装螺杆套管； |  |
| 5 | 功能区指引牌（贴墙式） | 2200\*300\*60 | 1、1.2mm201#不锈钢激光切割精工焊接；2、油漆工艺：打磨后刷底漆烘烤后再打磨，重复两次后面烤珠光漆（珠光漆30%哑光）；3、信息内容丝网印刷；4、膨胀螺栓挂墙安装，四周封玻璃胶。 |  |
| 6 | 护士站标识牌 | 1600×300×120 | 1、1.2mm(T)201#不锈钢激光切割成型；2、精工焊接造型灯箱，40\*20mm201#不锈钢方通龙骨骨架及面壳，打磨、扇灰后两层底漆，面烤珠光漆（珠光漆30%哑光）；3、内置正白LED防水软胶条，内置亚克力透光板；4、10mm螺杆悬挂安装，加装螺杆套管。 |  |
| 7 | 电梯厅楼层索引 | 1600×700×35 | 1、1.2mm201#不锈钢激光切割精工焊接；2、油漆工艺：打磨后刷底漆烘烤后再打磨，重复两次后面烤珠光漆（珠光漆30%哑光）；3、楼层信息内容部分为可更换铝型材水牌或高透膜；4、膨胀螺栓挂墙安装，四周封玻璃胶。 |  |
| 8 | 电梯内楼层索引 | 1200×670 | 3M高透膜。UV打印 |  |
| 9 | 步行梯楼层索引 | 1200×670×30 | 1、1.2mm201#不锈钢激光切割精工焊接；2、油漆工艺：打磨后刷底漆烘烤后再打磨，重复两次后面烤珠光漆（珠光漆30%哑光）；3、楼层信息内容部分为可更换铝型材水牌或高透膜；4、膨胀螺栓挂墙安装，四周封玻璃胶。 |  |
| 10 | 楼层号标识 | H300 | 8MM亚克力激光切割烤漆 |  |
| 11 | 科室形象墙标识 | 1600\*500\*10 | 10mm亚克力雕刻+亚克力立体字，面面烤珠光漆（珠光漆30%哑光）。（本项立体字一套暂按350厘米计算，结算按照实际厘米数进行） |  |
| 12 | 医护人员公示栏 | 2000\*1000\*50 | 1.2mm 201#不锈钢激光切割折弯成型，表面烤汽车漆。亚克力盒子，内插高精打印相片。3+5亚克力内夹高精喷绘，广告钉固定。 |  |
| 13 | 室内宣传栏 | 1800×900×30 | 1、1.2mm(T)201#不锈钢激光切割成型制制作面板，精工焊接围边造型；2、内置40\*20mm201#不锈钢骨架，打磨、扇灰后两层底漆，面烤珠光漆（珠光漆30%哑光）；3.画面内容内凹5mm ；4、膨胀螺栓挂墙安装，四周封玻璃胶。 |  |
| 14 | 病人护理信息栏 | 1400×900×30 | 1、1.2mm(T)201#不锈钢激光切割成型制制作面板，精工焊接围边造型；2、内置40\*20mm201#不锈钢骨架，打磨、扇灰后两层底漆，面烤珠光漆（珠光漆30%哑光）；3、磁性贴膜，内容UV打印。病人信息内容手写可擦除；4、膨胀螺栓挂墙安装，四周封玻璃胶。 |  |
| 15 | 海报宣传栏 | 800×600×10 | 钛合金包边，面盖钢化玻璃，上下磁力吸扣。内覆可更换宣传换面。 |  |
| 16 | 科室门牌（贴墙式） | 300×120×10 | 1、8mm+2mm亚克力数控雕刻成型面板；2、打磨、扇灰、面喷珠光漆（珠光漆30%哑光）；3、信息内容丝网丝印刷。 |  |
| 17 | 病房门牌 | 340\*240\*10 | 3+3+2+2亚克力激光切割粘贴，图文信息丝印，部分信息内容抽插式亚克力，内容丝印)贴墙安装 |  |
| 18 | 床头牌 | 100\*100\*8 | （3+3+2+2亚克力激光切割粘贴，图文信息丝印，部分信息内容抽插式亚克力，内容丝印) |  |
| 19 | 诊室编号 | 250×300×23 | 1、1.2mm201#不锈钢激光切割精工焊接；2、油漆工艺：打磨后刷底漆烘烤后再打磨，重复两次后面烤珠光漆（珠光漆30%哑光）；3、信息内容丝网印刷+5mm亚克力立体字；3、膨胀螺栓挂墙安装，四周封玻璃胶。 |  |
| 20 | 服务时间标识牌 | 400×380×13 | 1、1.2mm201#不锈钢激光切割精工焊接；2、油漆工艺：打磨后刷底漆烘烤后再打磨，重复两次后面烤珠光漆（珠光漆30%哑光）；3、信息内容丝网印刷；4、膨胀螺栓挂墙安装，四周封玻璃胶。 |  |
| 21 | 消防疏散图 | 450×300×8 | 1、8mm亚克力数控雕刻成型面板，打磨、扇灰；2、面喷珠光漆（珠光漆30%哑光）；3、文字内容丝网印刷，平面图UV打印。 |  |
| 22 | 步行梯标识 | 300×200×8 | 1、8mm亚克力数控雕刻成型面板；2、打磨、扇灰、面喷珠光漆（珠光漆30%哑光）；3、信息内容丝网丝印刷。 |  |
| 23 | 电梯编号标识 | 1200×260\*10 | 1、10mm亚克力数控雕刻成型面板；2、打磨、扇灰、面喷珠光漆（珠光漆30%哑光）；3、信息内容丝网丝印刷。 |  |
| 24 | 温馨提示牌 | 400×330×8 | 1、8mm亚克力数控雕刻成型面板；2、打磨、扇灰、面喷珠光漆（珠光漆30%哑光）；3、信息内容丝网丝印刷。 |  |
| 25 | 警示牌 | 160\*106\*5 | 1、5mm亚克力数控雕刻成型面板，打磨、扇灰；2、面喷珠光漆（珠光漆30%哑光）；3、文字内容丝网印刷。 |  |
| 26 | 洗手间定位标识 | 250\*550\*50 | 1、1.2mm(T)201#不锈钢激光切割成型；2、精工焊接造型灯箱骨架及面壳，打磨、扇灰后两层底漆，面烤珠光漆（珠光漆30%哑光）；3、内置正白LED防水软胶条，内置亚克力透光板；4、4平方铜芯电线独立布线，80W变压器加装时控器。 |  |
| 27 | 洗手间（男、女） | 235×200×10 | 1、8mm亚克力数控雕刻成型面板；2、打磨、扇灰、面喷珠光漆（珠光漆30%哑光）；3、信息内容丝网丝印刷。 |  |
| 28 | 设备门牌 | 250×80×5 | 1、5mm亚克力数控雕刻成型面板；2、打磨、扇灰、面喷珠光漆（珠光漆30%哑光）；3、信息内容丝网丝印刷。 |  |
| 29 | 信息公示栏 | 2400\*1100\*100 | 1、1.2mm(T)201#不锈钢激光切割成型制制作面板，精工焊接围边造型；2、内置40\*20mm201#不锈钢骨架，打磨、扇灰后两层底漆，面烤珠光漆（珠光漆30%哑光）；3、面板为10mm透明亚克力透明盒；4、膨胀螺栓挂墙安装，四周封玻璃胶。 |  |
| 30 | 玻璃防撞带 | 高（150） | 3M膜高清喷绘，贴玻璃安装。 |  |
| 31 | 喷绘类 |  | 320普通喷绘布 |  |
| 32 |  | 520普通喷绘布 |  |
| 33 |  | 550普通喷绘布 |  |
| 34 |  | 黑白喷绘布 |  |
| 35 |  | 网孔帖 |  |
| 36 | 写真类 |  | 透明膜（高透膜） |  |
| 37 |  | 透明膜（高透膜） |  |
| 38 |  | 室内写真 |  |
| 39 |  | 户外写真 |  |
| 40 |  | 户外写真裱亮光板 |  |
| 41 |  | 户外写真裱5mmPVC板 |  |
| 42 | 地贴类 |  | 白胶车贴覆膜 |  |
| 43 |  | 黑胶车贴覆膜 |  |
| 44 |  | 工程级反光膜覆膜 |  |
| 45 |  | 3M地贴（机场专用） |  |
| 46 | 印刷类（铜板纸） | 210mm\*285mm | 16开拼版105g(折页另外计费） |  |
| 47 | 210mm\*285mm | 16开拼版157g(折页另外计费） |  |
| 48 | 210mm\*285mm | 16开拼版105g(折页另外计费） |  |
| 49 | 210mm\*285mm | 16开拼版157g(折页另外计费） |  |
| 50 | 210mm\*285mm | 16开拼版105g(折页另外计费） |  |
| 51 | 210mm\*285mm | 16开拼版157g(折页另外计费） |  |
| 52 | 210mm\*285mm | 16开拼版105g(折页另外计费） |  |
| 53 | 210mm\*285mm | 16开拼版157g(折页另外计费） |  |
| 54 | 铜版纸快印类 | 210mm\*285mm | 157铜版纸快印 |  |
| 55 | 布标·旗帜类 |  | 70CM布标 |  |
| 56 |  | 90CM布标 |  |
| 57 |  | 国旗/党旗/团旗（1-4号） |  |
| 58 | 展示展架类 | 800\*2000mm | 易拉宝（塑钢） |  |
| 59 | 1200\*2000mm | 易拉宝（塑钢） |  |
| 60 | 800\*1800mm | 门式展架 |  |
| 61 | 1800×800×20 | 注水丽式展架 |  |
| 62 | 1800×800×20 | 铁质烤漆底座或者不锈钢底座+框架 |  |
| 63 | 800\*1800mm | X展架 |  |
| 64 | 桁架类 |  | 普通桁架 |  |
| 65 |  | 铝合金桁架 |  |
| 66 | 灯箱类 |  | 超薄灯箱 |  |
| 67 | （8cm铝型材） | 卡布灯箱 |  |
| 68 | （8cm铝型材） | 拉布灯箱 |  |
| 69 | 雕刻字类 | 水晶字30cm以下 | 1cm厚加亚克力面板 |  |
| 70 | 1.5cm厚加亚克力面板 |  |
| 71 | 2cm厚加亚克力面板 |  |
| 72 | 水晶字30cm以上 | 1cm厚加亚克力面板 |  |
| 73 | 1.5cm厚加亚克力面板 |  |
| 74 | 2cm厚加亚克力面板 |  |
| 75 | PVC字50cm以下 | 1cm厚加亚克力面板 |  |
| 76 | 1.5cm厚加亚克力面板 |  |
| 77 | 2cm厚加亚克力面板 |  |
| 78 | PVC字50cm以上 | 1cm厚加亚克力面板 |  |
| 79 | 1.5cm厚加亚克力面板 |  |
| 80 | 2cm厚加亚克力面板 |  |
| 81 | UV类 |  | 4mm亚克力板 |  |
| 82 |  | 6.5mm亚克力板 |  |
| 83 |  | 5mm厚PVC板 |  |
| 84 |  | 1.5cm厚PVC板 |  |
| 85 |  | 2cm厚PVC板 |  |
| 86 | 证卡类 | B2 | 0.6mmPVC彩色打印 |  |
| 87 | B2 | 塑胶外壳、内页铜版纸、挂绳 |  |
| 88 | B2 | 铝合金外壳、内页铜版纸、挂绳 |  |
| 89 | 涵牌（不锈钢、钛金） | （60-40cm） | 不锈钢、钛金腐蚀雕刻 |  |
| 90 | 奖牌（红木、金箔纸） | （60-40cm） | 红木底板、胶片、金箔纸 |  |
| 91 | 荣誉证书、聘书 | A4 | 平绒、皮革、内容108克铜版纸彩印 |  |
| 92 | 不锈钢、钛金精品字 |  | 1.0mm厚不锈钢 |  |
| 93 | 不锈钢、钛金精品字 |  | 0.8mm厚不锈钢 |  |
| 94 | 灯珠发光字 | 50cm以下 | 1.0mm厚镀锌板烤漆、防水灯珠 |  |
| 95 | 灯珠发光字 | 50cm以上 | 1.0mm厚镀锌板烤漆、防水灯珠 |  |
| 96 | 吸塑发光字 | 50cm以下 | 3mm亚克力面板吸拱成型、防水灯珠 |  |
| 97 | 吸塑发光字 | 50cm以上 | 3mm亚克力面板吸拱成型、防水灯珠 |  |