|  |
| --- |
| **贵州航天医院竞争性磋商公告** |
| **一、项目基本情况：** |
|  项目名称：贵州航天医院呼吸内镜室设备一批采购项目 |
|  采购方式：竞争性磋商 |
|  预算金额：见附件1 |
|  最高限价：见附件1 |
| 采购需求：呼吸内镜室设备采购一批，评分方法见附件2、详细参数要求见附件3 |
|  合同履行期限：合同签订之日起15个工作日内履行 |
|  交货地点或服务地点：贵州航天医院 |
| **二、投标人资格要求：** |
|  提供独立承担民事责任的能力，如营业执照、自然人身份证明等 |
|  具有良好的商业信誉和健全的财务制度，具体要求（如财务报表等） |
|  具有履行合同所必须的设备和专业技术能力（资料或承诺） |
|  具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录 |
|  参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（书面证明） |
|  不是失信被执行人、重大税收违法案件当事人、政府采购严重违法失信行为人等的承诺或资料 |
|  是否接受联合体投标：否 |
| **三、获取采购文件** |
|  时间：自本公告发布之日起5个工作日内 |
|  获取采购文件的地点或方式：挂网公告 |
|  是否交纳投标保证金（交纳方式）：否 |
| **四、响应文件提交** |
|  截止时间：自本公告发布之日起5个工作日内 |
|  地点：贵州航天医院外科综合楼一楼采购办赵静收，联系电话：0851-27677989 |
|  开启：（是否见面、纸质或电子）纸质版密封 |
| **五、联系人及联系方式：**采购办陈天然，联系电话：0851-27677989 |

**附件1：**

**采购清单：**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **科室** | **申请设备名称** | **单位** | **申请数量** | **拦标价价(万元）** |
| 呼吸内镜室（可分项投标） | 电子支气管镜 | 台 | 1 | 15 |
| 内镜清洗消毒器 | 台 | 1 | 15 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

**附件2：评分方法**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 投标单位分值 | XXX公司 | XXX公司 | XXX公司 |
|  代理品牌或型号 |  |  |  |
| 商务分15分 | 公司业绩（满分3分)每提供一条相同产品业绩得一分，满分3分 |  |   |  |
| 保修时效（满分12分)在基础保修一年的基础上每增加一年得3分，满分12分 |  |  |  |
| 价格分35分 | 产品报价（满分35分)报价最低得满分35分，按报价高低依次递减3分 |  |  |  |
| 设备性能满意度50分 | 满足技术参数（满分40分)每一条参数不满足扣2分扣完为止 |  |  |  |
| 服务方案满意度（满分10分)优10~7分、良6~4分、一般3~0分 |  |  |  |
| 基本分： |  |  |  |

**附件3：**

**采购技术参数**

**一．内镜清洗消毒机相关参数要求：**

1.消毒剂储存箱容量≥12L，适酶储存箱容量≥1L，酒精储存箱容量≥1L。
2.每次处理镜子数量至少2条/槽。
3.消毒程序耗水量≤24L，标准及加强程序耗水量≤50L。
4.设有独立的内镜管腔增压泵，能够持续洗消注气、注水管腔及活检、吸引管腔，辅助送水管腔和抬钳器管腔等。
5.注水压力受水压影响小。
6.设备内置专用吹干用空压机及空气过滤器，确保内镜管腔吹干效果。
7.可实现对洗消槽、门盖下表面、内镜外表面的完全浸泡，避免存在清洗死角导致消毒不合格。
8.能打印每一条内镜清洗消毒的过程数据。
9.能提供第三方权威机构出具的产品与使用循环型消毒剂的消毒效果检测报告。

1. **电子支气管镜相参数要求：**

1、全电子成像，清晰度高。
2、软镜插入管外径≤5.2mm;工作管道内径≥2.8mm。
3、景深：3-150mm； 视场角≥120°。
4、成像分辨率≥161p/mm。
5、配备≥5寸电容触摸屏，支持双指缩放，屏幕可以放大3倍，分辨率≥1920\*1080。
6、电池续航功能强。
7、可自动储存图像/视频，支持回放。