	贵州航天医院竞争性磋商公告

	一、项目基本情况：

	    项目名称：贵州航天医院儿科便携式儿童双目视力筛查仪采购项目

	    采购方式：竞争性磋商

	    预算金额：8万元

	    最高限价：8万元

	采购需求：便携式儿童双目视力筛查仪1台（详见附件1），评分方法见附件2、需提供技术参数偏离表（按模板附件4填写），按要求提供技术参数佐证材料（设备参数要求见附件3、技术参数偏离表模板见附件4），二次报价以开标当日电话议价的方式进行。

	    合同履行期限：合同签订之日起15个工作日内履行

	    交货地点或服务地点：贵州航天医院

	二、投标人资格要求：

	    提供独立承担民事责任的能力，如营业执照、自然人身份证明等

	    具有良好的商业信誉和健全的财务制度，具体要求（如近两年财务报表等）

	    具有履行合同所必须的设备和专业技术能力（资料及产品授权）

	    具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录

	    参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（书面证明）

	    不是失信被执行人、重大税收违法案件当事人、政府采购严重违法失信行为人等的承诺或资料

	    是否接受联合体投标：否

	三、获取采购文件

	    时间：自本公告发布之日起5个工作日内

	    获取采购文件的地点或方式：挂网公告

	    是否交纳投标保证金（交纳方式）：否

	四、响应文件提交

	    截止时间：自本公告发布之日起5个工作日内

	    提交地点：贵州航天医院外科综合楼一楼医学装备部

	咨询联系：采购办吴老师18785230603

	响应文件投递方式：现场投递或邮寄投递

	投标人要求：需由法人或法人委托的代理人持“授权委托书”进行投递，邮寄需邮寄人为法人或代理人，代理人需附“授权委托书”。

	投标文件需为纸质版，胶装成册，一正两副，内含目录及页码，密封提交；封面需标注所投项目及序号。

	五、联系人及联系方式：采购办陈老师，联系电话：0851-27677989


附件1：儿科采购设备名称及数量
	科室
	序号
	申请设备名称
	单位
	申请
数量
	拦标价
（元）

	儿科
	1
	便携式儿童双目视力筛查仪
	台
	1
	80000



	投标单位
分值
	XXX公司
	XXX公司
	XXX公司
	XXX公司

	代理品牌或型号
	
	
	
	

	商
务
分15分
	公司业绩（满分3分)
每提供一条相同产品业绩得一分，满分3分
	
	  
	
	

	
	保修时效（满分12分)
在基础保修一年的基础上每增加一年得3分，满分12分
	
	
	
	

	价
格
分35分
	产品报价（满分35分)
报价最低得满分35分，按报价高低依次递减3分
	

	

	
	

	设备性能
满意度
50分
	满足技术参数（满分40分)每一条参数不满足扣2分扣完为止
	
	
	
	

	
	服务方案满意度（满分10分)优10~7分、良6~4分、一般3~0分
	
	
	
	

	备注：
	
	
	
	

	得分：
	
	
	
	


附件2：评分方法

附件3：采购技术参数（需提供技术参数偏离表）

	设备名称
	便携式儿童双目视力筛查仪

	技术参数清单
	1、 设备应用场景：
用于各年龄儿童视力筛查。
2、 主要参数：
(1) 重量：主机重量＜2公斤；
(2) 尺寸：可放入专用便携包；
(3) 电源供应：
①内置可充电的高容量锂电池
②单次充电支持≥1000次测量。支持Type-C或专用充电器
(4) 结构：主机、手柄、显示屏一体化（≥5英寸彩色触摸屏），无外接复杂线缆；
(5) 材料：IP54+防尘防水抗跌
(6) 儿童专项性能参数：
①测量速度：单次测量时间＜1秒
②瞄准与对焦系统：具备“全自动对焦与追踪”功能。
③工作距离：100cm±5cm的非接触式测量；
④固视目标：专用儿童吸引图案：内置热气球、小动物、笑脸等趣味动画或灯光图案。
⑤智能调节补偿：采用光学或数字“雾视”技术。
(7) 测量性能与精度参数：
①测量范围（覆盖儿童常见）
      球镜（S）范围：至少覆盖-7.50D ~+7.50D（近视750度至远视750度）；
      柱镜（C）范围：至少覆盖-3.00D ~+3.00D（散光300度）
      瞳距（PD）范围：覆盖儿童小瞳距，如35mm-80mm。
②测量精度：
      球镜精度：±0.50D
      柱镜精度：±0.50D
      轴位精度：±5°~±10°
(8) 软件与数据管理参数：
①智能结果判定：内置不同年龄段的屈光参数标准（如AAP、AAPOS等权威标准）
②红绿灯报告系统：自动判断并直观显示结果（绿色：正常（通过）；黄色：可疑，建议复查；红色：异常，建议专科就诊；）
③数据管理：
      存储容量：存储≥10000条筛查记录；
数据导出：支持通过USB、Wi-Fi导出PDF或Excel报告；
④即时打印：支持多方式数据互通传输，支持A4纸张打印、标签小票打印双模式。
⑤用户界面：支持一键式操作，全中文显示。
⑥医院信息系统对接：设备支持与医院信息系统（HIS）进行数据对接，端口费免费。
3、 配置要求：
（9）基础屈光筛查标配功能：一键自动检测球镜、柱镜、散光轴位、瞳距、瞳孔直径核心屈光基础数据，数据实时自动生成记录；
（10）儿童弱视、斜视早筛早预警：支持自动测算屈光参差、眼位异常筛查、不等视风险提示、弱视高危因素自动评估标注，自动标记异常筛查结果。

四、售后服务：
（11）质保期≥3年，质保期内非人为故障免费维修更换，
（12）免费年度校准，软件问题1个工作日解决，硬件故障3-5个工作日修复，备用机支持。
（13）质保外服务终生维修，只收配件成本费，免人工费。
（14）长期备件供应：停产后续保≥5年配件
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附件4：技术参数偏离表（模板）
技术参数响应及偏离表
(由投标人据实填写)
	序号
	招标产品要求参数
	投标产品实际参数
	产品实际参数证明材料
出处及页码
	符合/正偏离/负偏离
	备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	（根据需要自行增加行、列）
	
	
	
	



