|  |
| --- |
| **贵州航天医院竞争性磋商公告** |
| **一、项目基本情况：** |
|  项目名称：贵州航天医院诊间支付终端设备采购项目 |
|  采购方式：竞争性磋商 |
|  预算金额：58000 |
|  采购数量：10台 |
| 采购需求及评分方法：见附件1、附件2 |
|  合同履行期限：合同签订之日起15个工作日内履行 |
|  交货地点或服务地点：贵州航天医院 |
| **二、投标人资格要求：** |
|  提供独立承担民事责任的能力，如营业执照、自然人身份证明等 |
|  具有良好的商业信誉和健全的财务制度，具体要求（如财务报表等） |
|  具有履行合同所必须的设备和专业技术能力（资料或承诺） |
|  具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录 |
|  参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（书面证明） |
|  不是失信被执行人、重大税收违法案件当事人、政府采购严重违法失信行为人等的承诺或资料 |
|  是否接受联合体投标：否 |
| **三、获取采购文件** |
|  时间：自本公告发布之日起5个工作日内 |
|  获取采购文件的地点或方式：挂网公告 |
|  是否交纳投标保证金（交纳方式）：否 |
| **四、响应文件提交** |
|  截止时间：自本公告发布之日起5个工作日内 |
|  线上报名网址：https://ecp.vhepro.com/home（线上报名后需提交响应文件到线下地点。） |
|  地点：贵州航天医院外科综合楼一楼医学装备部赵静收，联系电话：0851-27677989 |
|  开启：（是否见面、纸质或电子）纸质版密封 |
| **五、联系人及联系方式：**医学装备部陈天然，联系电话：0851-27677989 |

**附件1：诊间支付终端设备采购参数**

|  |
| --- |
| **主要功能:** 支持医保电子凭证扫码应用、刷脸应用和医保支付、身份识别及核验**。** |
|
| 部件 | 技术参数 |
| 显示器 | 尺寸：大于等于8寸，竖屏，分辨率：大于等于800\*1280，电容式触控屏 |
| 处理器 | 8核 ≥1.8GHz |
| 存储器 | ≥4GB+64GB |
| 操作系统 | Android |
| 网络 | 通过TD-LTE/FDD-LTE/TD-SCDMA/WCDMA/GSM网络专线或GRE方式接入医保业务区网络 |
| WIFI/BT/以太网 | WIFI:2.4G/5G双频，支持IEEE 802.11 a/b/g/n，BT4.0,1000Base-T |
| 人脸识别 | 基于 3D 结构光摄像头，可快速识别人脸，具有高识别率，高安全性 |
| 蓝牙 | 4.2频率范围：2400-2483.5MHz；发射功率：≤20dBm（EIRP） |
| 身份证读取 | 基于身份证识读身份信息，该模块须集成到医保业务综合服务终端，读取二代身份证。 |
| 条码阅读器 | 支持1D/2D条码阅读；支持码制：符合国际、国内通用二维码标准识读精度：一维码≥4mil；二维码≥7mil；能识别多种码制。 |
| 加密安全 | 内置国家密码管理部门核准硬件密码技术加固安全模块，终端部件防拆 |
| 扩展接口 | RJ45、USB、电源口 |
| 防盗设计 | 须具备防盗锁孔设计，保障设备安全性 |
| 产品认证 | 国家医保局CHS认证机构检测《医保业务综合服务终端检测报告证书》ROHS认证、3C认证、SRRC核准认证、CTA许可证。  |
| **功能** | 软件功能 |
| 医保电子凭证激活 | 通过识别身份证或人脸识别实现医保电子凭证的激活 |
| 核实参保身份 | 通过展示医保电子凭证码或刷脸完成参保身份的核实 |
| 医保结算支付 | 核实身份后通过与医保系统和院内系统数据的交互完成医保结算 |
| 自费结算支付 | 自费部分可通过扫描微信和支付宝来完成结算 |
| 支付结果展示 | 完成结算后，可通过医保终端的界面看到支付结果 |

**附件2：评分方法**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 投标单位分值 | XXX公司 | XXX公司 | XXX公司 |
|  代理品牌或型号 |  |  |  |
| 商务分15分 | 公司业绩（满分3分)每提供一条相同产品业绩得一分，满分3分 |  |   |  |
| 保修时效（满分12分)在基础保修一年的基础上每增加一年得3分，满分12分 |  |  |  |
| 价格分35分 | 产品报价（满分35分)报价最低得满分35分，按报价高低依次递减3分 |  |  |  |
| 设备性能满意度50分 | 满足技术参数（满分40分)每一条参数不满足扣2分扣完为止 |  |  |  |
| 服务方案满意度（满分10分)优10~7分、良6~4分、一般3~0分 |  |  |  |
| 基本分： |  |  |  |