|  |
| --- |
| **贵州航天医院竞争性磋商公告** |
| **一、项目基本情况：** |
|  项目名称：贵州航天医院手术室和ICU病房增加及维修空调机组采购项目 |
|  采购方式：竞争性磋商 |
|  预算金额：129000元 |
|  最高限价：129000元 |
| 采购需求：空调工程以及弱电智能化工程，详细要求见附件 |
|  合同履行期限：合同签订之日起3个工作日内履行 |
|  交货地点或服务地点：贵州航天医院 |
| **二、投标人资格要求：** |
|  提供独立承担民事责任的能力，如营业执照、自然人身份证明等 |
|  具有良好的商业信誉和健全的财务制度，具体要求（如财务报表等） |
|  具有履行合同所必须的设备和专业技术能力（资料或承诺） |
|  具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录 |
|  参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（书面证明） |
|  不是失信被执行人、重大税收违法案件当事人、政府采购严重违法失信行为人等的承诺或资料 |
|  是否接受联合体投标：否 |
| **三、获取采购文件** |
|  时间：自本公告发布之日起5个工作日内 |
|  获取采购文件的地点或方式：挂网公告 |
|  是否交纳投标保证金（交纳方式）：否 |
| **四、响应文件提交** |
|  截止时间：自本公告发布之日起5个工作日内 |
|  地点：贵州航天医院外科综合楼一楼采购办赵静收，联系电话：0851-27677989 |
|  开启：（是否见面、纸质或电子）纸质版密封 |
| **五、联系人及联系方式：**采购办陈天然，联系电话：0851-27677989 |

**附件：**

**项目要求**

1. **基础采购设备要求：**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 设备名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 风冷模块机组 | 台 | 2 | 130型 |

1. **维修设备要求：**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 设备名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 旋涡式风冷冷水（热泵）机组 | 台 | 2 | 设备型号：AAFM-R-65VM |

1. **安装机维修工程要求：**

招标内容：含所有空调工程；包括但不限于上述工程的材料供应、制作、加工、运输、安装（含各种螺栓、埋件）、五金配件、测试、调试直至甲方满意、检验、验收、资料存档、成品保护、质量保修期内的维修保养，以及两台现有风冷机组维修等。

其他：

1.机电安装负责各专业管网综合碰撞检查，避免管线打架出现，协调各专业管网的合同排列。结合层、面层及相应部位踢脚；

2.现场情况：【具体现场可现场踏勘】。

|  |  |
| --- | --- |
| **工程范围** |  手术室和ICU病房增加模块空调机组 空调工程以及弱电智能化工程，包括但不限于以上分包项目的材料供应、制作加工、运输、安装(含埋件)、五金配件、设备安装、测试检验、成品保护、维修保修以及竣工验收，均为本次施工范围 |
| 建筑规模 | 总建筑面积约 2264 ㎡。 |
| **业绩要求** | 资质要求：提供同类型工程三年内相关业绩资料。业绩要求：3年内有相同施工项目。特别说明：本次招标不接受联合体投标。 |
| **工期要求** | 30天 |
| **质量要求** | 满足标准达到一次性验收合格，符合合同、施工图纸、施工说明、设计变更等技术文件的有关质量要求，并达到质量验收标准。 |