|  |
| --- |
| **贵州航天医院竞争性磋商公告** |
| **一、项目基本情况：** |
| 项目名称：贵州航天医院外科综合楼负二楼水机组罐体维修项目竞争性磋商公告 |
| 采购方式：竞争性磋商 |
| 遴选数量：1家 |
| 最高拦标价：34.4万元 |
| 采购需求及评分办法：见附件1及附件2 |
| 合同履行期限：合同签订时另行约定 |
| 服务地点：贵州航天医院 |
| **二、投标人资格要求：** |
| （一）具有中华人民共和国独立法人资格，具有独立履约能力； |
| （二）近三年内无重大违法记录； |
| （三）具有良好的社会信誉； |
| （四）具有类似服务案例； |
| （五）具有与项目相适应的经验； |
| **三、获取采购文件** |
| 时间：自本公告发布之日起5个工作日内 |
| 获取采购文件的地点或方式：挂网公告 |
| 是否交纳投标保证金（交纳方式）：否 |
| **四、响应文件提交** |
| 截止时间：自本公告发布之日起5个工作日内 |
| 地点：贵州航天医院外科综合楼一楼采购办赵老师收，联系电话：0851-27677989 |
| 开启及开标时间：纸质版密封；院方另行确定。 |
| **五、联系人及联系方式：**采购办陈老师，联系电话：0851-27677989 |

**附件1：采购需求**

贵州航天医院外科大楼负二楼水机组罐体修复，要求采用碳纤维包裹工艺对罐体进行整体加固修复（碳纤维修复后厚度要求高区4个罐（每个φ2000mmx3500mm）加工层数不低于6层，完工厚度6mm（公差0.5mm），低区2个罐(每个φ2000mmx3500mm)不低于4层,完工厚度4mm（公差0.5mm）。

**附件2：评分办法**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **贵州航天医院项目竞争性磋商综合评分表** | | | | |
| 项目名称：外科大楼负二楼水机组罐体维修项目 开标时间： 开标地点：外科大楼裙楼二楼竞谈室 | | | | |
| 公司名称： | 评分内容 | XX公司 | XX公司 | XX公司 |
| 企业资质（20分） | 提供营业执照及相关资质证明资料。（20分） |  |  |  |
| 施工方案（20分） | 1、总体服务方案科学、完整、实操性强（满分5分，依次递减1分）  2、工艺（满分10分，拟派项目经理有三年以上该类施工经验得4分，现场施工人员有一年以上从业经验者≧6名，得6分，每少1名扣1分）  3、所用材料综合评价（满分5分，依次递减1分） |  |  |  |
| 商务部分（40分） | 报价(满分40分，报价最低得满分，按报价依次递减5分，高于拦标价不得分)。 |  |  |  |
| 设备配置（5分） | 能达到施工作业的要求：如焊机、葫芦等 |  |  |  |
| 综合满意度（10分） | 按照公司成立时间、业绩、行业口碑等综合性因素进行综合评价（10分） |  |  |  |
| 服务响应时效（5分） | 承诺保修响应时间：24小时内得5分，超过24小时或无承诺得0分 |  |  |  |