|  |
| --- |
| **贵州航天医院竞争性磋商二次公告** |
| **一、项目基本情况：** |
| 项目名称：贵州航天医院外科综合楼水机组罐体维修项目竞争性磋商二次公告 |
| 采购方式：竞争性磋商 |
| 遴选数量：1家 |
| 最高拦标价：34.4万元 |
| 采购需求及评分办法：见附件1及附件2 |
| 合同履行期限：合同签订时另行约定 |
| 服务地点：贵州航天医院 |
| **二、投标人资格要求：** |
| （一）具有中华人民共和国独立法人资格，具有独立履约能力； |
| （二）近三年内无重大违法记录； |
| （三）具有良好的社会信誉； |
| （四）具有类似服务案例； |
| （五）具有与项目相适应的经验； |
| **三、获取采购文件** |
| 时间：自本公告发布之日起3个工作日内 |
| 获取采购文件的地点或方式：挂网公告 |
| 是否交纳投标保证金（交纳方式）：否 |
| **四、响应文件提交** |
| 截止时间：自本公告发布之日起3个工作日内 |
| 地点：贵州航天医院外科综合楼一楼采购办赵老师收，联系电话：0851-27677989 |
| 开启及开标时间：纸质版密封；院方另行确定。 |
| **五、联系人及联系方式：**采购办陈老师，联系电话：0851-27677989 |

**附件1：采购需求**

贵州航天医院外科大楼负二楼水机组罐体修复，要求采用碳纤维包裹工艺对罐体进行整体加固修复（碳纤维修复后厚度要求高区4个罐（每个φ2000mmx3500mm）加工层数不低于6层，完工厚度6mm（公差0.5mm），低区2个罐(每个φ2000mmx3500mm)不低于4层,完工厚度4mm（公差0.5mm）。

**附件2：评分办法**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **贵州航天医院项目竞争性磋商综合评分表** | | | | |
| 项目名称：外科大楼负二楼水机组罐体维修项目 开标时间： 开标地点：外科大楼裙楼二楼竞谈室 | | | | |
| 公司名称： | 评分内容 | XX公司 | XX公司 | XX公司 |
| 企业资质（20分） | 提供营业执照及相关资质证明资料。（20分） |  |  |  |
| 施工方案（20分） | 1、总体服务方案科学、完整、实操性强（满分5分，依次递减1分）  2、工艺（满分10分，拟派项目经理有三年以上该类施工经验得4分，现场施工人员有一年以上从业经验者≧6名，得6分，每少1名扣1分）  3、所用材料综合评价（满分5分，依次递减1分） |  |  |  |
| 商务部分（40分） | 报价(满分40分，报价最低得满分，按报价依次递减5分，高于拦标价不得分)。 |  |  |  |
| 设备配置（5分） | 能达到施工作业的要求：如焊机、葫芦等 |  |  |  |
| 综合满意度（10分） | 按照公司成立时间、业绩、行业口碑等综合性因素进行综合评价（10分） |  |  |  |
| 服务响应时效（5分） | 承诺保修响应时间：24小时内得5分，超过24小时或无承诺得0分 |  |  |  |